Водогосподарська обстановка у липні 2026 року

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, протягом липня на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця та його притоках, відповідно до погодних умов, спостерігалися зміни гідрологічної ситуації на річках.
Протягом липня на р. Сіверський Донець спостерігалися незначні добові коливання рівнів води з різними тенденціями на кінець місяця у порівнянні з його початком: на ділянці м. Чугуїв – м. Зміїв спостерігався поступовий ріст рівнів води на 24-68 см, обумовлений збільшенням скидів води з Печенізького водосховища, на ділянці с. Протопопівка – с. Яремівка продовжувався повільний спад рівнів води на 9-26 см. Загалом протягом місяця на малих річках спостерігалась переважно тенденція поступового зростання рівнів води на кінець місяця на 0,2-0,3 м у порівнянні з його початком.
Середня місячна водність річок суббасейну р. Сіверський Донець у межах Харківської області у липні коливалась у межах 60-90% місячної норми. Водність р. Сіверський Донець біля м. Зміїв була дещо більшою за місячну норму та становила 116%.
Протягом липня басейновим управлінням забезпечено моніторинг водогосподарської та гідрологічної ситуації (за даними Гідрометцентру та підприємств-водокористувачів) на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території).
Учасниками водогосподарського комплексу суббасейну Сіверського Дінця були дотримані затверджені режими роботи та Правила експлуатації водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів, водогосподарських систем з урахуванням технічного стану ГТС, гідрологічної та водогосподарської обстановки в суббасейні Сіверського Дінця. 
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